{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["议标采购清单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"议标采购清单","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿消防水泵房改造采购设备清单"]
["序号","品    名","规    格","单位","数量","备注"]
["一、水泵类"]
[1,"喷淋泵","Q=30L/S、H=84M、N=75KW","台",2,"配套控制柜"]
[2,"消防水炮泵","Q=75L/S、H=124M、N=160KW","套",2,"配套控制柜"]
[3,"消防水炮稳压设备","XW(L)-II-2.5-109-ADL，","套",1,"配套控制柜"]
[null,null,"配用水泵：Q=2.5L/s，H=109m，N=5.5KW  "]
[4,"潜污泵","Q=40m³、H=15M、N=3KW",null,2,"配套控制箱、浮球开关"]
["二、低压柜"]
[1,"消防双电源进线柜1#","800*2200*600","单位","数量","1.双电源转换开关; 断路器;按甲方要求:ABB;西门子.                            2.配电柜要求电流表;电压表.                             3接触器等电气元件有配电柜厂家二次设计定"]
[2,"馈线柜2#","800*2200*600","面",1,"1.断路器;按甲方要求:ABB;西门子.                       2.配电柜要求每回路配电流表;共计4路.           3接触器等电气元件有配电柜厂家二次设计定"]
[3,"馈线柜3#","800*2200*600","面",1,"1.断路器;按甲方要求:ABB;西门子                    2.配电柜要求每回路配电流表;共计4路.                    3接触器等电气元件有配电柜厂家二次设计定"]
[4,"消火栓泵电控柜","800*1800*600","面",1,"消火栓泵利旧,新配控制柜."]
[5,"消防喷淋泵电控柜","800*1800*600","面",1,"设备配套自带控制柜"]
[6,"消防水炮泵电控柜","800*1800*600","面",1,"设备配套自带控制柜"]
[7,"稳压设备控制箱 AP1","800*600*400","面",1,"设备配套自带控制柜"]
[8,"潜污泵控制箱 AP2","800*600*400","面",1,"设备配套自带控制柜"]
[9,"A型应急照明控制柜","600 * 1000*400参考尺寸","面",1,"  应急照明集中电源(1KW)  安全电压型(36V)"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}